***Samodzielny Publiczny***



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

***Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej***

***Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy***ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209

e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 12 lipca 2016 r.

*Znak sprawy:* ***11/2016***

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawa wyposażenia gabinetu okulistycznego w tym: tonometru bezkontaktowego, tonometru impresyjnego Schioetza, lampy szczelinowej, stolika okulistycznego, dioptriomierza automatycznego, Panela LCD, Testu Muchy, Testu Ishihary, autorefraktometru z keratometrem, perymetru komputerowego, kasety szkieł próbnych, oprawki probierczej”.** Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 125565 - 2016 z dnia 07.07.2016 r., stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-msw.bydgoszcz.pl](http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**ZAWIADOMIENIE**

 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ)**

**Czy zamawiający dopuści również tonometr o parametrach wymienionych poniżej**

* Zakres pomiaru: 0-60 mmHg
* Dokładność: 1 mmHg
* Dokładność wskazań 0,1mmHg
* Wydruk pomiaru
* Port USB
* Pomiar automatyczny
* Funkcja potrójnego pomiaru za jednym uruchomieniem przycisku
* Dotykowy ekran LCD
* Wysokość podbródka regulowana elektromotorycznie
* Mozliwość jednoczesnego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego skompensowanego rogówkowo oraz skorelowanego Goldmanowsko
* Technologia pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego uwzględniająca właściwości lepko-sprężyste rogówki.
* Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 r.
* Gwarancja 24 miesiące
* Instrukcja w języku polskim
* Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza tonometr o powyższych parametrach, jednakże warunki gwarancji i serwisu zgodne z SIWZ.**

**Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 5, załącznik nr 3a do SIWZ)**

Czy zamawiający dopuści również autorefraktometr o parametrach wymienionych poniżej:

 **Autorefraktometr z keratometrią- funkcje:**

* Minimalna średnica źrenicy 2mm
* Pomiar średnicy źrenicy i rogówki
* Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej
* Czas pomiaru 0,07sek
* Graficzna wizualizacja wady wzroku
* Tryb IOL
* Pomiar ręczny i automatyczny
* Pomiar PD
* Retroiluminacja
* **Refrakcja**
* Odległość czołowa (VD): 0; 10; 12; 13,5; 15mm
* Zakres pomiaru sfery (SPH): od -25,00 do +22,00D Co 0,12/0,25D)
* Zakres pomiaru cylindra (CYL): od 0,00 do +/- 10,00D (Co 0,12/0,25D)
* Oś : od 1 do 180° ( 1°)
* Znak cylindra: -, +, +/-
* Rozstaw źrenic: 10~85mm
* Minimalna średnica źrenicy: 2.0mm
* **Keratometria**
* Promień krzywizny: od 5,0 do 10,2mm ( co 0,01mm)
* Moc rogówki: od 33,00 do 67,50D
* Astygmatyzm rogówki: 0,00 do -15.00D
* Oś: od 1 do 180°
* Zakres pomiaru średnicy rogówki: od 2,0 do 12,0mm

Drukarka: Termiczna

Monitor: dotykowy 7 cali

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno – Administracyjnych

Główny Księgowy

 mgr Mirosława Cieślak

/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej